Załącznik nr 5

**Formularz cenowy część III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Charakterystyka** | **jm** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Szafa**  Szafa składa się z 7 segmentów tworzących całość  Dane techniczne:  długości całej szafy ~280 cm  wysokość całej szafy ~320 cm (na całą wysokość pomieszczenia)  szerokość jednego segmentu 40cm,  głębokość jednego segmentu 45cm  W szafie mają być wydzielone przestrzenie na segregatory.  Podział poziomy jednego segmentu na dwie części  Całość szafy wykonana z płyty meblowej oklejonej okleiną HPL w kolorze D375 SE Klon naturalny. Konstrukcja, półki płyta grubości 22mm. Drzwi, płyta grubości 12 mm. Każde drzwi wyposażone w zamek patentowy z kluczem. Poszczególne moduły mają być ze sobą skręcone. Podział i parametry zgodnie z rysunkiem.  Specyfikacja poz. 7 | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Biurko**  Dane techniczne:  Rozmiar blatu 140x80 (42x120) cm  (blat w kształcie litery „L”)  Wysokość biurka 75cm  Blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min 25 mm w kolorze - Klon naturalny zabezpieczonej 2mm obrzeżem ABS, dolny panel kryjący i nogi (ścianki) wykonane z płyty wiórowej w tym samym kolorze co blat, owalne przepustki kablowe umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem  Pod biurkiem przestrzeń lub kontener na kółkach z szufladą i zamykaną półką.  Szuflada i półka zamykana na zamek patentowy  Specyfikacja poz. 8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Meble kuchenne**  Zabudowa mebli kuchennych z płyty wiórowej grubości min 18mm pokryte matą akrylową 0,7-0,8mm w kolorze Srebrny metalik 8663 o gładkiej strukturze,  meble kuchenne stojące mają być wyposażone w blaty kuchenne wykonane z płyty wiórowej o grubości min 38mm koloru klon naturalny D375 SE  Blaty mają być pokryte okleiną HPL o grubości min 0,40 mm,  zabudowa kuchenna ma obejmować blat z wycięciem na zlew, płytę indukcyjną, montaż zlewu, montaż płyty indukcyjne, wylewki,  zabudowa wewnątrz ma być wykonana zgodnie z wiedzą techniczną i doświadczeniem Wykonawcy, podział zabudowy ma przewidywać półki oraz szuflady, półki mebli kuchennych mają mieć kolor biały,  meble kuchenne mają być na nóżkach, które można regulować, maskownicę między podłogą a obudową mebli zakrywającą nóżki należy wykonać z płyty wiórowej grubości 18 mm w kolorze Antracyt metalik 8854,  wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty,  Fronty drzwi szafek i szuflad mają być wykonane z płyty wiórowej grubości min 18 mm pokryte matą akrylową 0,7-0,8mm w kolorze Srebrny metalik 8663  uzupełnieniem frontów szafek i szuflad są uchwyty stalowe  Uwaga:  Wykonawca ma wykonać meble zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji rysunki poglądowe zabudów zawierające dokładne wymiary oraz wybraną kolorystykę mebli. Wymiary nominalne wynikające z dokumentacji budowlanej dopasować do warunków budowlanych. Wykonawca ma kompleksowo wyposażyć meble kuchenne w: okap zabudowany w szafce, zabudowywaną płytę grzejną indukcyjną 4 polową, piekarnik, zlew dwukomorowy z blachy nierdzewnej, ociekacz w szafce, armaturę kuchenną, syfon z korkiem, segregatory szufladowe.  Podział i parametry geometryczne rysunek Nr 03  Szczegółowy opis w specyfikacji pkt 14, 15, 16 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 data i podpis