Załącznik nr 3

**Formularz cenowy Część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Charakterystyka**  | **jm** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Stół systemowy** Dane techniczne:- głębokość 80cm- szerokość 120cm- wysokość 76cmStelaż wykonany z zamkniętego profilu 3,5x2,0cm Nogi stołu z rury stalowej minimum Ø50mm gr.1,5mm. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze białym matowym Blat płyta wiórowa, trójwarstwowa grubości 22mm, pokrycie laminat HPL o grubości 0,40mm. Krawędzie biurka trwale zabezpieczone doklejką ABS grubości min. 1,0mmBlat w kolorze D375 SE Klon naturalny.Specyfikacja poz. 1 | szt | 18 |  |  |  |  |
| 2 | **Krzesła zielone**Dane techniczne :wysokość [mm] 810szerokość [mm] 440głębokość [mm] 500Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze zielonym (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe,Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 18 - 20 mm, gr. 1,5mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym.Specyfikacja poz. 2 | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 3 | **Krzesło szare**Dane techniczne :wysokość [mm] 810szerokość [mm] 440głębokość [mm] 500Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze szarym (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe,Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 18 - 20 mm, gr. 1,5mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym.Specyfikacja poz. 3 | Szt. | 33 |  |  |  |  |
| 4 | **Krzesło niebieskie**Dane techniczne:wysokość [mm] 810szerokość [mm] 440głębokość [mm] 500Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze niebieskim (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe,Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 18 - 20 mm, gr. 1,5mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym.Specyfikacja poz. 4 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | **Krzesło czerwone**Dane techniczne :wysokość [mm] 810szerokość [mm] 440głębokość [mm] 500Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze czerwonym (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe,Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 18 - 20 mm, gr. 1,5mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym.Specyfikacja poz. 5 | Szt.  | 6 |  |  |  |  |
| 6 | **Fotel obrotowy**Podstawa pięcioramienna metalowa z kółkami jezdnymi z tworzywa sztucznego średnicy 65mm; - Konstrukcja fotela metalowa. Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane pianką o wysokiej gęstości napełniania, mechanizm synchroniczny z regulacją bujania oraz regulacją pochylności oparcia i siedziska. Regulowane podłokietniki, - Regulacja wysokości, - Regulacja głębokości siedziska, - Regulacja podparcia lędźwiowego, - Regulacja kąta nachylenia siedziska, Fotel z zagłówkiem z płynną regulacją kąta położenia - Tapicerka w kolorze niebieskim Certyfikat zgodności z normą PN -EN 1335 -1 oraz PN - EN 1335 -2. Fotel obrotowy ma spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).Specyfikacja poz. 9 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Stolik pod projektor**Stół z projektorem z 2 poziomami (42 x 50/40 x 35 cm), z regulacją wysokości, na kółkachDane techniczne Górna platforma : Wymiary minimalne 42 x 50 cm, Nośność: min.10 kg, Płynna regulacja wysokości w zakresie: min. 85-110 cm, Płynny przechył od -35 ° do + 35 °, Obrót wokół osi słupa o 360 °Dolna platforma: Wymiary minimalne 40 x 35 cm,Nośność minimum 10 kg, Płynna regulacja wysokości w zakresie: min 70-95 cm, Płynny przechył od -35 ° do + 35 °,Obrót wokół słupa o 360 °Zamontowane, stabilne ograniczniki na obu półkach zapewniają zabezpieczenie przed z sunięciem się projektora i laptopa.Podstawa jezdna stalowa minimum na czterech płynnie obracających się kółkach, z możliwością blokowania co najmniej dwóch kółek na czas prezentacji. Specyfikacja poz. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sofa**Dane techniczne- Szerokość 206cm- Głębokość 80cm- Wysokość 86cm- Wysokość siedziska 47cm- Wysokość prześwitu 15cmSofa na nogach Sprężyny kieszeniowePokrycie wykonane z poliestrowej tkaniny, barwionej w masie. Materiał o gładkim splocie i efekcie dwubarwnym. Pokrycie łatwe do utrzymania w czystości.Specyfikacja poz. 10 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | **Puf** Dane techniczne:- szerokość 77 cm- głębokość 65 cm- wysokość 44 cm- wysokość siedziska 44 cm- wysokość prześwitu 15 cmPuf na nogach Rama siedziska: sklejka , płyta pilśniowa, płyta wiórowa, włóknina polipropylenowa, watolina poliestrowa, lite drewnoPoduszka siedziska: watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3Noga: lity dąb, okleina dębowa, stal, lakier bezbarwnyPoduszki siedziska wypełniono pianką o wysokiej sprężystości oraz watoliną poliestrową. Pokrycie wykonane z poliestrowej tkaniny, barwionej w masie. Materiał o gładkim splocie e efekcie dwubarwnym. Pokrycie łatwe do utrzymania w czystości.Specyfikacja poz. 11 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Data i podpis